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平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目
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招 标 文 件
采 购 人：平顶山市卫东区教育体育局
代理机构：河南江悦工程管理有限公司
日    期：二〇二六年七月
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第一章 招标公告
【平公资采2026805号】平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目--公开招标公告
项目概况
平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》获取招标文件，并于2026年9月2日08时40分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：平卫采招标-2026-7
2、项目名称：平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：760000.00元
最高限价：760000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026805号-1
	平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目
	 760000.00 
	760000.00   


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：本项目为平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目，拟采购报告厅、舞蹈教室设备（具体采购内容详见招标文件）。
（2）资金来源：财政资金。
（3）标段划分：本招标项目共划分1个标包。
（4）供货及安装期：合同签订后30日历天内供货安装完毕 。
（5）交货地点：采购人指定地点。
（6）质量要求：符合国家或行业相关标准，质量合格。
（7）质保期：1年
6、合同履行期限：同供货及安装期。
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300 号文件之规定。
3、本项目的特定资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺书）；
（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺书）；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺书）；
（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询投标人信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）。
注：（1）如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。
三、获取招标文件
1、时间：2026年7月30日至2026年9月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》
3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。
4、售价：0元
四、投标截止时间及地点
1、时间：2026年9月2日8时40分（北京时间）
2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》
五、开标时间及地点
1、时间：2026年9月2日8时40分（北京时间）
2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《平顶山市卫东区政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》《河南省公共资源交易公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
3、监督部门：平顶山市卫东区财政局
      联系方式：0375-3653080
4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名称：平顶山市卫东区教育体育局
地址：平顶山市卫东区新华路中段
联系人：郑先生
联系方式：0375-3380859

2、采购代理机构信息（如有）
名称：河南江悦工程管理有限公司
地  址：河南省平顶山市新华区中兴路金建小区2号楼二单元3楼西户
联 系 人：牛备备
联系方式：13383798948
3、项目联系方式
项目联系人：牛备备
联系方式：13383798948 
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1、投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。
2、本项目投标人不用再提供纸质投标文件。
3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4、电子投标文件的制作
4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。
4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。
一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。
5、加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：平顶山市卫东区教育体育局
地址：平顶山市卫东区新华路中段
联系人：郑先生
联系方式：0375-3380859

	2
	采购代理机构
	名    称：河南江悦工程管理有限公司
地    址：河南省平顶山市新华区中兴路金建小区2号楼二单元3楼西户
联 系 人：牛备备
联系方式：13383798948

	3
	项目名称
	平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目

	4
	项目编号
	平卫采招标-2026-7 

	5
	资金来源和落实情况
	财政资金，现已落实。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购内容
	 本项目为平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目，拟采购报告厅、舞蹈教室设备（具体采购内容详见招标文件）。

	8
	采购项目属性
	货物

	9
	质量要求
	符合国家或行业相关标准，质量合格。

	10
	供货及安装期
	合同签订后30日历天内供货安装完毕

	11
	交货地点
	平顶山市卫东区教育体育局

	12
	质保期
	1年

	13
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300 号文件之规定。
3、本项目的特定资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）
（2））具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺书）；
（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺书）；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺书）；
（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询投标人信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）。
注：（1）如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

	14
	是否专门面向中小企业
	否，不专门面向中小企业原因：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

	15
	本项目所属行业
	本项目所属行业为“工业”《行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业 (2011) 300号)

	16
	资格审查方式
	资格后审

	17
	是否接受联合体投标
	不接受

	18
	投标预备会
	不召开

	19
	踏勘现场
	不组织

	20
	转包、分包
	不允许

	21
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、答疑、补疑书、补充通知等

	22
	招标文件澄清、修改
	投标截止时间15日前发出

	23
	投标人要求澄清招标文件
	招标文件获取之日起7个工作日内提出

	24
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料

	25
	核心产品
	LED大屏

	26
	最高投标限价
	760000.00元  
各投标人的投标报价超出投标最高限价的按无效标处理。

	27
	投标有效期
	投标文件递交截止之日起90日历天

	28
	是否允许递交备选投标方案
	否

	29
	签字或盖章要求
	投标人按招标文件规定在相应封面和文本中加盖单位电子印章和法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章

	30
	投标文件递交
	投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	31
	投标截止时间
	2026年9月2日8时40分（北京时间）

	32
	递交投标文件地点
	《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》

	33
	是否退还投标文件
	否

	34
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	35
	开标程序
	开标时，投标人使用CA证书在规定时间内对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	36
	资格审查主体
	采购人或采购代理机构

	37
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家确定方式为从专家库中随机抽取。
备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	38
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	39
	中标公告媒介及期限
	同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	40
	合同签订方式
	1.合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。
2.原则支持合同在线签订，如因系统等其他因素合同在线签订无法完成时，需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本及合同电子版。

	41
	履约验收
	（1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。
（2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。
（3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。
（4）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。
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	付款方式
	合同签订后进行验收，验收合格后付款。
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	招标文件费
	不收取

	44
	投标保证金
	不收取

	45
	质量保证金
	不收取

	46
	履约保证金
	不收取
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	相关政府采购政策落实情况
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。
二、提供中小企业声明函格式
在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
三、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
四、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
五、落实价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予10%—20%(工程项目为 3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%-6%(工程项目为1%-2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审惠幅度，支持中小企业发展。
A、为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。
B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
D、依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《通知》规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
六、保障市场主体自由平等参与政府采购活动
各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依注保障各类市场主体平等参与政府采购活动的
权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形:
（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；
（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；
（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的降碍；
（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；
（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；
（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；
（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；
（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。
七、电子营业执照应用事项详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）
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	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	1.政府强制采购的节能产品： 
如投标人所投产品为节能产品政府采购品目清单内强制采购产品的，投标人应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，否则不能通过符合性审查。
2、优先采购产品
（1）投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。
（2）投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。
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	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（4）接收质疑函联系方式：
采 购 人：
名称：平顶山市卫东区教育体育局
地址：平顶山市卫东区新华路中段
联系人：郑先生
联系方式：0375-3380859
采购代理机构信息
名称：河南江悦工程管理有限公司
地  址：河南省平顶山市新华区中兴路金建小区2号楼二单元3楼西户
联 系 人：牛备备
联系方式：13383798948
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	其他说明
	提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，采取随机抽签方式确定，其它同品牌投标人不作为中标候选人。
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	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费按照豫招协[2023]002号文计取，由中标单位向代理机构支付。
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	是否采用电子招标投标
	是
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	强化政府采购异常低价审查
	一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
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	需要补充的其他内容

	1、根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。
2、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。
3、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。
4、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 采购内容、质量、交货期、交货地点、质保期、付款方式
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。
1.3.2质量：见投标人须知前附表。
1.3.3交货期：见投标人须知前附表。
1.3.4交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.5质保期：见投标人须知前附表。
1.3.6付款方式：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9投标预备会（不召开）
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10 踏勘现场（不组织）
1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购内容及要求；
（5）合同条款及格式；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正
2.2.1投标人对招标文件提出异议的，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式提出。
2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。
除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。
3.2.2采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标文件递交截止之日起90日历天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标文件的编制
3.4.1投标文件需按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。投标人需单独提供投标内容、质保期、投标有效期承诺（格式自拟，需加盖公章及法人签章），否则视为无效标。
3.4.2投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因就提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果，包括上报主管部门；招标人有权在任何时间对其真实性进行核实，投标人对核实须积极配合。（以上内容须全文承诺并提供加盖公章的承诺书，否则视为无效标。）
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。
4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。
5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成人数等专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加政府采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
7.2 中标公告
采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作内，发出中标通知书，并在公告发布媒介公告中标结果。
7.3 中标通知书
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7.4 签订合同
7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日后30日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单顺序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
8. 纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
除法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
（4）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（5）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
（6）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
（7）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人（负责人）或者负责人签字出自同一人之手；
（8）其它涉嫌串通的情形。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	投标人资格要求
	符合第二章“投标人须知”第13项规定

	注：开标结束后，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

	2
	响应性
评审
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第26项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第7项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第9项规定

	
	
	供货及安装期
	符合第二章“投标人须知”第10项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第11项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	付款方式
	符合第二章“投标人须知”第42项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第27项规定

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	
	形式性审查
	投标人名称
	投标人名称、法定代表人名称与营业执照一致
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	3
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：30分
技术标部分：20分
商务标部分：50分

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价部分
	30
	（1）产品项目的价格分值占总分值的比重：30%
（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%
（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。
备注：
1）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库〔2020〕46号规定，给予小型或微型企业价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即所投中小微企业产品报价=所投中小微企业产品报价合计×（1-20%）。
2）投标报价应是在保证采购要求和服务质量的基础上投报的全费用价格。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人于投标现场1小时内作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作为无效标处理。
3）本项目的扣除比例为：小型企业扣除20%，微型企业扣除20%，监狱企业扣除20%，残疾人福利性单位扣除20%。同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价，2.投标人报价低于成本的除外。）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:(一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%；(二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价x50%；(三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；(四)其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。）

	2
	技术部分
	20
	投标产品完全符合或优于招标文件要求，没有负偏离得20分。投标参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止不倒扣。（未提供相应证明材料的视为负偏离。）

	3
	商务部分
	50分
	1.落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策（满分2分）
（1）所采购的核心产品在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1分，如没有不得分。
（2）所采购的核心产品在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1分，如没有不得分。
2.产品质量保证措施（满分10分）
评标委员会根据供应商提供的产品质量保证措施进行打分：
保证措施全面完善、措施充分、符合本项目实际情况，得10分；
措施较为完善，符合项目实际的，得8分；
措施描述一般，不够完善的得5分；
措施较为简单脱离项目实际的，得2分；
缺项得0分。
3.产品供货、运输、安装方案（满分10分）
评标委员会根据供应商提供的产品供货、安装方案的合理性、完整性、是否考虑用户实际需求等方面进行打分：
内容完整详细、合理、可行得10分；
内容较完整、比较合理、可行得8分；
内容有一定欠缺，合理性可行性一般得5分；
内容欠缺、合理性可行性较差得2分；
缺项得0分。
4.培训方案（满分10分）
评标委员会根据供应商为本项目制定的用户培训方案（包含但不限于培训内容、培训时长、培训次数、培训团队等）进行打分：
培训方案考虑全面科学、完善合理、切实可行、符合项目实际情况，得10分；
方案比较详细、合理、可行得8分；
方案不够详细，合理性可行性一般得5分；
方案简单，合理性可行性较差得2分；
缺项得0分。
5.售后服务方案（满分10分）
评委根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务机构设置情况、服务内容、服务体系、响应方式、响应时间、质保期及质保期内外服务承诺等具体内容进行打分：
售后服务方案全面科学、完善合理、切实可行、符合项目实际情况，对采购人有利得10分；
方案比较详细、合理可行的得8分；
方案不够详细，合理性可行性一般的得5分；
方案简单，合理性可行性较差的得2分；
缺项得0分。
6.应急保障措施（满分8分）
评委根据供应商的应急保障措施，包括但不限于紧急故障处理预案、备货应急方案、解决问题的能力及保障措方案施酌情打分：
充分考虑各种应急情况，保障措施科学完善，针对性强，符合项目实际情况，切实可行得8分；
保障措施较为完善、合理、可行得6分；
措施不够详细，合理性可行性一般得4分；
措施简单，解决问题能力欠缺得2分；
缺项得0分。

	供应商综合得分=投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分。满分100分。
供应商最终得分：
1.评标委员会完成评审后，按所有评委评分结果平均值作为该供应商最终得分。
2.本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数。
同一品牌处理方法：提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。评标委员会对通过以上评审的供应商，按最终得分从高到低排序，确定1-3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）技术标部分：见评标办法前附表；
（3）商务标部分：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；
（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
第四章  采购内容及要求
	镜子

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	舞蹈室镜子
	1.镜面尺寸：10.5m*2.1m、4.2m*2.1m两种规格
2. 厚≥0.5mm 
3.边框：不锈钢黑色全包边
	平方
	30.5

	窗帘

	2
	电动遮光窗帘
	1.尺寸：6m*2m
2.面料：高遮光涂层布艺，遮光率≥95%，耐磨阻燃、防霉防静电
3. 驱动：静音管状电机，支持遥控/中控系统控制，可行程限位调节
	套
	10

	3
	电动背景墙布帘
	1.尺寸：6m*10.7m
2.面料：哑光加厚舞台绒布，锤坠平整、吸光不反光，耐磨抗折皱
3. 驱动：大功率静音管状电机，支持遥控、中控联动启停
4. 轨道：加厚铝合金重型直轨，承重满足大尺寸布帘拉力要求
	套
	1

	会议连排椅

	4
	会议连排椅
	1.座椅中至中：580mm，靠背高度：1020mm，座包放平到地面：440mm，扶手到地面高度：600mm，靠背到座包打开前端730mm，写字板打开靠背到扶手最前端800mm

2.座背海绵：聚氨酯材料高回弹冷发泡一次性模塑成型，其海绵造型根据人体工程学原理设计，海绵久坐不变形。

3.椅座、背外板：选用优质胶合板一次性热压成型，所用胶水须为环保胶水外贴榉木皮，经多道工序打磨处理后喷环保聚酯漆 ，座板带有吸音孔。 背外板厚度为：15mm，座板厚度12mm，喷漆颜色可定制。

4.木扶手：实木制作经多道工序加工后喷环保聚酯漆，铁架与扶手固定折页需为加厚合页，边椅脚扶手需用四颗自攻丝螺钉固定，保证扶手牢固且美观，螺钉不外漏。

5.五金脚架：外框为优质冷轧钢板经冲压折弯成型厚度1.5mm，框架宽8cm（外径）为增加座椅整体牢固性折弯内沿不得小于0.8cm，减少木扶手与铁板碰撞的噪音，铁板与扶手接触面铁板为L型并装有塑胶减震消音垫，椅架侧板不得采用内插式保证侧板整体包裹椅架保证其美观且不外漏焊接点。侧板采用优质环保中密度纤维板，采用外镶式，使用活动扣钉与站脚外框进行固定。侧板材质为3mm厚环保中密度纤板，外敷海绵与公共座椅专用面料。底脚固定冲压铁板件不得小于30cm*9cm，铁架与座轴连接点需为6cm*6cm*2.0mm方管满焊增强其牢固性，所有工件二氧保护焊接成型，喷砂除锈后静电喷塑。

6.靠背连接铁：站脚与靠背链接点需为铁板冲压一次成型L型连接板（链接铁板尺寸为18cm*9.5cm）厚度2.0mm。

7.面料：选用公共座椅专用面料，可根据客户要求更换颜色。

8.内藏式写字板机构：为保证写字板的受力强度，支架选用优质15#圆钢为支臂，固定底座需为高强度尼龙注塑件，写字板采用优质环保中密度纤维板，外贴防火饰面板，四周PVC材质封边处理，厚度18mm。写字板支撑受力板为钢板一次性冲压成型，尺寸14*14cm，并镶嵌入写字板板材内增加其牢固，写字板尺寸为27cm*22cm方形两角弧形处理，最大化利用写字面积，为防止写字板出现松动及产生噪音，固定写字板采用双向阻尼处理。写字板设有铝合金扣手，造型人性化，设有凹槽与手指完美贴合，方便拿取写字板。

9.座包：座包为木框架，框架材质为3cm环保胶合板一次热压成型后锯型，不得使用杂木以防巴结处开裂，选用圆阻尼回位，人站立时座位自动恢复永不失效重力回位。
	套
	344

	LED全彩屏

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	LED大屏
	1.像素结构：SMD表贴三合一，显示尺寸长≥7.04m,高≥4m.
2.投标产品LED屏像素点间距≤1.86mm
3.模组尺寸：320mm*160mm

4.白平衡亮度：≥450cd/㎡
5.对比度≥3000:1
6.像素密度：288906点/㎡
7.刷新率≥3840 Hz
8.同时兼容前，后维护，显示屏模组可前、后拆卸维护
9.整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。（需提供第三方有效检验报告等证明资料）
10.根据GB21520-2023 标准，能效达到一级。（需提供第三方有效检验报告等证明资料）
	㎡
	28.16 

	2
	视频处理器
	1.最大带载≥1040万像素，最宽16384像素，最高8192像素，支持4094*2160@60Hz输入分辨率；
2.支持6画面开窗，位置、大小自由调节，支持画面调整，支持分辨率任意设置，支持音频解析，支持串口、LAN、USB2.0控制；
3.输入接口：DP1.2×1、HDMI2.0×1、HDMI×2、DVI×2；

4.输出：千兆网口×16；

5.为保证大屏业务布局的灵活性，要求处理器可对指定的视频画面进行缩放、漫游、跨屏、叠加以及多窗口拼接等操作。
6.支持广播级缩放，可根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等。
7.为了保证高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP2.2技术
8.为实现大屏的精细调节，达到最佳显示效果。要求设备可调试显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温；可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温，调节显示屏色温值2000K-10000K,可对每个网口进行独立色温调节
9.为方便用户查看设备状态，要求设备带有液晶面板，可实时显示型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB 连接或网线连接状态，屏体亮度等
10.为防止因使用环境温度过高造成安全隐患，要求设备支持断电保护功能，当机箱内部温度超过设定阈值时自动断电
11.为保障大屏使用寿命，要求处理器支持屏幕除湿功能，开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐步提升，无需人工定期手动维护。（需提供第三方有效检验报告等证明资料）
12.从视频信号接入设备，至视频画面输出时间≤1ms（需提供第三方有效检验报告等证明资料）
13.支持快捷点屏功能，无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。
14.为保证维护人员准确快速定位故障迅速恢复，设备通过系统端软件支持坏点检测，通过友好界面可直观显示具体某以端口的通断，并可通过报警提示。
15.设备具备监控套件扩展能力，提供实时分析功能，可及时识别异常行为，提高监控效率。套件内置智能报警系统，可自动检测并响应异常事件，减少人工干预。
16.为保证大屏运行的安全性，要求控制系统支持实时监控功能，具备电源、电压、温度、湿度、烟感监控功能；支持与监控套件“一对一”或“多对一”使用；告警信息可通过软件实时监测，具备邮件自动推送功能
17.为保证系统的整体统一，视频处理器应与LED屏为同一品牌。
	台
	1.00 

	3
	挂墙钢构
	根据现场情况定制，主材全部采用Q235B镀锌钢构件、整体架构设计合理，整体厚度适中
	㎡
	29.274 

	4
	智能配电柜
	1.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰；
2.具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；
	台
	1

	5
	综合布线
	1.超六类网线，三项电
	项
	1

	灯光系统

	序号
	品牌
	产品参数
	单位
	数量

	面光

	1
	LED成像灯
	1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60HZ
2、额定功率≥250W
3、LED光源≥200W COB双色温光源 
4、通道模式≥4CH
5、不少于3种控制模式：DMX512、主从、自走模式
6、调光：0-100% 线性调节
7、透镜：10°/19°/26°/36°可选
8、光学系统：专业K9光学镜片+非球面透镜
9、显色指数：Ra≥95,R9≥92
10、平均寿命≥50000小时
11、色温：3200K-6500K 线性可调
12、切光系统：由4块切光片进行调节，可根据所需要的光斑进行切光
13、灯泡制冷：采用成型铝模+静音风扇进行高效散热，确保良好的散热系统保证LED发挥最佳
	台
	10 

	一顶光

	1
	帕灯
	1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz；
2、电源功率≥200W；
3、额定功率≥150W；
4、光源≥54颗三合一；
5、色温≥6500k；
6、显色指数: Ra≥95,R9≥92
7、光源寿命≥20000小时；
8、透镜角度：光学透镜角度标配25°；
9、LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁（400HZ）；
10、混色效果：灵活多变的RGBWA混色调节，HSL混色调节，灯光师们极为习惯的调节方式多种频闪效果和颜色彩虹功能；
11、调光:0~100% 线性调光；
12、频闪:1-25次/秒；
13、灯体升级外型采用全铸铝结构设计及强风制冷系统，具备良好的散热性能；
14、通道模式：4/8 通道模式；
15、控制方式：声控、主从、自走变色、DMX512、RDM；
16、显示屏：LED日字显示；
17、信号输入输出：3芯卡侬插座；
18、电源线：输入/输出；
19、工作环境温度：-20℃-40℃；
20、防护等级：IP20；
	台
	10 

	2
	平板会议灯
	1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60HZ；
2、电源功率≥200W；
3、额定功率≥150W；
4、光源≥128颗3000K+128颗6400K陶瓷LED光源,双色温通道色温3000-6400K可调；
5、显色指数: Ra≥90,R9≥90
6、通道控制模式： 2/6通道模式；
7、控制模式：声控、主从、自走变色、DMX512、RDM；
8、调光：0-100%；
9、投光范围：120度；
10、工作环境温度：-20℃-40℃；
	台
	7 

	3
	光束灯
	1、输入电压/频率≥AC100-240V，50/60Hz；
2、电源功率≥450W
3、额定功率≥350W；
4、光源≥250W；
5、灯泡光源寿命≥约2000小时；
6、色温：7000K；
7、调光：0-100％线性调节；
8、频闪：单闸刀频闪，静音，快速可调频闪可以在1—12次/秒范围内调节；
9、图案盘：一个固定图案盘（14种图案+白光），带流水效果；
顔色盘：由14种基本色+白光组成顔色轮，散发出柔美的色彩效果.彩虹效果、半色功能；
10、棱镜盘：由两个棱镜盘组成的独立系统，可棱镜重叠、带正反旋转及角度调整功能，可变幻出更多更梦幻的光束；
11、雾化：线性雾化；
12、七彩镜：由6种色片组成镜盘
13、光束角度：1.8°；
14、扫描角度：水平扫描540度，垂直扫描270度，扫描速度可调节，自动纠错；
15、显示：采用TFT显示屏，中英文菜单,正反向显示；
16、点泡：手动点泡及远程控台开关泡；
17、自走程序：内置程序无需控台控制方式；
18、使用时间：显示器上能清晰的看到每只灯具的使用时间；
19、通道模式：16CH 通道模式；
20、控制方式：DMX512，声控，自走、RDM；
21、工作环境温度：-20℃~40℃；
22、防护等级：IP20；
	台
	4 

	二顶光

	1
	帕灯
	1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz；
2、电源功率≥200W；
3、额定功率≥150W；
4、光源≥54颗三合一；
5、色温≥6500k；
6、显色指数: Ra≥95,R9≥92
7、光源寿命≥20000小时；
8、透镜角度：光学透镜角度标配25°；
9、LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁（400HZ）；
10、混色效果：灵活多变的RGBWA混色调节，HSL混色调节，灯光师们极为习惯的调节方式多种频闪效果和颜色彩虹功能；
11、调光:0~100% 线性调光；
12、频闪:1-25次/秒；
13、灯体升级外型采用全铸铝结构设计及强风制冷系统，具备良好的散热性能；
14、通道模式：4/8 通道模式；
15、控制方式：声控、主从、自走变色、DMX512、RDM；
16、显示屏：LED日字显示；
17、信号输入输出：3芯卡侬插座；
18、电源线：输入/输出；
19、工作环境温度：-20℃-40℃；
20、防护等级：IP20；
	台
	10 

	2
	光束灯
	1、输入电压/频率≥AC100-240V，50/60Hz；
2、电源功率≥450W
3、额定功率≥350W；
4、光源≥250W；
5、灯泡光源寿命≥约2000小时；
6、色温：7000K；
7、调光：0-100％线性调节；
8、频闪：单闸刀频闪，静音，快速可调频闪可以在1—12次/秒范围内调节；
9、图案盘：一个固定图案盘（14种图案+白光），带流水效果；
顔色盘：由14种基本色+白光组成顔色轮，散发出柔美的色彩效果.彩虹效果、半色功能；
10、棱镜盘：由两个棱镜盘组成的独立系统，可棱镜重叠、带正反旋转及角度调整功能，可变幻出更多更梦幻的光束；
11、雾化：线性雾化；
12、七彩镜：由6种色片组成镜盘
13、光束角度：1.8°；
14、扫描角度：水平扫描540度，垂直扫描270度，扫描速度可调节，自动纠错；
15、显示：采用TFT显示屏，中英文菜单,正反向显示；
16、点泡：手动点泡及远程控台开关泡；
17、自走程序：内置程序无需控台控制方式；
18、使用时间：显示器上能清晰的看到每只灯具的使用时间；
19、通道模式：16CH 通道模式；
20、控制方式：DMX512，声控，自走、RDM；
21、工作环境温度：-20℃~40℃；
22、防护等级：IP20；
	台
	4 

	其他设备

	1
	控台
	1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz；
2、支持电脑灯重新配接地址码； 
3、支持灯具水平垂直交换；
4、支持灯具通道反倒输出； 
5、支持灯具通道滑步模式切换；
6、每台电脑灯最多可用控制方式 40主通道+40微调通道；
7、灯库 支持珍珠R20灯库；可保存的场景数量 60；
8、可同时运行的场景数量 10；多步场景的总步数 600；
9、场景的时间控制方式 淡入、淡出、LTP滑步；
10、每个场景可存储图形数量 5；
11、支持推杆启动场景并进行调光 ，支持互锁场景 ，支持点控场景 ；
12、图形生成器 可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形；
13、可同时运行图形数量 5；
14、主控推杆：全局、重演、灯具；
15、支持立即黑场 ，支持转盘调整通道数值 ，支持推杆调整通道数值 ，支持推杆调光 ，U盘读取 支持FAT32格式；
16、DMX512 通道数 1024，电脑灯的配接数量96；                                                                               
	台
	1 

	2
	信号放大器
	1、控制协议：DMX512/1990信号输出
2、DMX信号分配器：前置8路DMX信号分配器，二进八出 (通过按键可切换成一进八出)
3、输出：设备前后面板都有相同8路输出端口， 设备 同时支持前置和后置输出
4、输入：输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离
5、宽电压输入：宽电压输入，适应不同国家的电压输入
6、卡依插座：匹配 3针的卡依插座
7、信号指示灯：各路均有独立的放大器及信号指示灯
8、设备接地试验：设备通过接地导体及其连接的电阻试验，接地电阻≤0. 1Ω
9、外壳及元器件阻燃：设备防火防护外壳和安装在防火防护外壳 内的材料和元器件通过可燃性试验，燃烧5次，每次5s, 不应有助燃和自燃现象产生。
	台
	2

	3
	直通箱
	1、输入电压/频率：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
2、输入额定电流：200A ，最大可做12路×4KW可用于任何负载；
3、设有总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关； 
4、三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C 指示灯指示；
5、额定功率：12路×4KW，每个回路最大输出功率可达4kW；
6、输出方式：16A；
	台
	1 

	4
	安全链
	安全链
	条
	45 

	5
	铝合金灯钩
	铝合金灯钩
	个
	53 

	6
	线缆
	3*2.5
	米
	500 

	7
	信号线
	3芯信号线
	米
	500 

	8
	吊杆
	吊杆
	道
	3 

	音响系统

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	主扩扬声器
	1、需采用梯形高强度黑点颗粒油漆箱体，黑色金属铁网保护及内贴声学滤网；
2、单元组成：不低于1x15"铁氧体磁铁低频单元，2.5"音圈；不低于1x1"铁氧体高频单元，1.75"音圈； 
3、额定功率：不低于350W；峰值功率：不低于1400W；
4、阻抗：8Ω；
5、频率响应：不劣于55Hz-20KHz；
6、灵敏度：不低于96dB（1W/1M）；
7、最大声压级：不小于121dB（额定）/128dB（峰值）；
	2
	只

	2
	补声+台唇扬声器
	1、需采用梯形高强度黑点颗粒油漆箱体，黑色金属铁网保护及内贴声学滤网；
2、单元组成：不低于1x12"铁氧体磁铁低频单元，2.5"音圈；不低于1x1"铁氧体高频单元，1.75"音圈； 
3、额定功率：不低于250W；峰值功率：不低于1000W；
4、阻抗：8Ω；
5、频率响应：不劣于60Hz-20KHz；
6、灵敏度：不低于94dB（1W/1M）；
7、最大声压级：不小于118dB（额定）/124dB（峰值）；
	8
	只

	3
	返听扬声器1
	1、箱体结构：采用夹板板材，防刮黑色喷漆，不小于1.2 毫米厚度黑色粉体喷漆铁网, 内部贴声学泡棉；
2、单元组成：不低于1×12"低频单元，不小于3" 耐高温音圈, 铁氧体磁铁；不低于1×1" 压缩驱动高频单元，1.75" 音圈高音驱动头, 钛金属振动膜； 
3、额定功率：不低于400W；峰值功率：不低于1600W；
4、阻抗：8Ω；
5、频率响应：不劣于55Hz-20KHz；
6、灵敏度：96dB（1W/1M）；
7、最大声压级：不小于122dB（额定）/128dB（峰值）；
	2
	只

	4
	低音扬声器2
	1、箱体结构：不劣于18mm桦木胶合夹板，表面喷黑色耐磨防刮环保水性漆，1.5T金属全包网罩带防尘网；
2、不小于18"高品质低频单元，不小于75mm耐高温音圈；
3、额定功率：不低于500W；峰值功率：不低于2000W；
4、阻抗：8Ω；
5、频率响应：不劣于38Hz - 200Hz；
6、灵敏度：不低于97dB（1W/1M）；
7、最大声压级：不小于124dB（额定）/130dB（峰值）；
	2
	只

	5
	主扩功率放大器
	1、8Ω输出功率：不低于2X600W；4Ω输出功率：不低于2X800W；8Ω桥接输出功率：不低于1X1600W；
2、频率响应：不劣于20Hz~20kHz  ±1dB；
3、互调失真：≤0.35%；
4、总谐波失真：<0.5%；
5、输入灵敏度：需支持可选择0.775V、1.4V或26dB；
6、转换速率：不小于10V/us；
7、增益范围：不小于33dB；
	1
	台

	6
	补声+台唇功率放大器
	1、8Ω输出功率：不低于2X400W；4Ω输出功率：不低于2X550W；8Ω桥接输出功率：不低于1X1100W；
2、频率响应：不劣于20Hz~20kHz  ±1dB；
3、总谐波失真：<0.5%；
4、输入灵敏度：0.775V或1.4V或26dB；
5、转换速率：≥10V/us；
6、增益范围：≥31dB；
	4
	台

	7
	返听功率放大器
	1、8Ω输出功率：不低于2X600W；4Ω输出功率：不低于2X800W；8Ω桥接输出功率：不低于1X1600W；
2、频率响应：不劣于20Hz~20kHz  ±1dB；
3、互调失真：≤0.35%；
4、总谐波失真：<0.5%；
5、输入灵敏度：需支持可选择0.775V、1.4V或26dB；
6、转换速率：不小于10V/us；
7、增益范围：不小于33dB；
	1
	台

	8
	低音功率放大器
	1、8Ω输出功率：不低于2X850W；4Ω输出功率：不低于2X1100W；8Ω桥接输出功率：不低于1X2200W；
2、频率响应：不劣于20Hz~20kHz  ±1dB；
3、互调失真：≤0.35%；
4、总谐波失真：<0.5%；
5、输入灵敏度：需支持可选择0.775V、1.4V或26dB；
6、转换速率：不小于10V/us；
7、增益范围：不小于35dB；
	1
	台

	9
	数字会议系统主机
	1、需采用双通道设计，至少包含数字音频信道和数字管理信道，话筒开启后发言延时低于200ms，具备抗干扰和抗串扰能力；
2、输入不少于2路XLR，输出不少于2路RCA、不少于2路XLR平衡；
3、需采用不小于4.3英寸全彩电容触摸屏，分辨率不低于800×480，显示屏至少支持展示话筒电量、信道信号强度、音频信号强度、无线信号强度、会议模式、同时发言数量等；
4、不少于2种工作模式先进先出模式和限制模式工作模式；
5、支持配置多种发射终端，至少包括手持式和座麦式话筒；
6、支持全自动实时扫频功能，自动扫描并切换至最优无干扰频点，无需手动设定频点；
7、系统支持配置不少于999台话筒，支持不少于4台话筒同时发言；
8、会议主机与无线接收器需采用分体式设计，需采用六类网线连接，传输距离不低于80米；
9、支持双电源热备份功能；
	1
	台

	10
	会议发言单元1
	1、需具备不小于2.4寸TFT高清彩色显示屏 ，至少支持显示话筒ID号、电池电量、发言计时等信息； 
2、内置不少于1颗9.7mm纯金膜咪芯，需采用高灵敏度设计，具有远距离拾音；
3、需具备主席优先按键，支持关闭正在发言的代表单元，不受话筒模式和发言人数限制；
4、不少于8级音量调节，支持单独调节每只话筒音量；不少于3级灵敏度调节；
5、支持无线对码，无需红外线近距离对码；
6、支持实时修改会议发言单元身份，代表会议发言单元至少支持设置为VIP单元，VIP单元不受工作模式和发言人数限制；
	1
	台

	11
	会议发言单元2
	1、需具备不小于2.4寸TFT高清彩色显示屏 ，至少支持显示话筒ID号、电池电量、发言计时等信息； 
2、内置不少于1颗9.7mm纯金膜咪芯，需采用高灵敏度设计，具有远距离拾音；
3、不少于8级音量调节，支持单独调节每只话筒音量；不少于3级灵敏度调节；
4、支持无线对码，无需红外线近距离对码；
5、支持实时修改会议发言单元身份，代表会议发言单元至少支持设置为VIP单元，VIP单元不受工作模式和发言人数限制；
6、需内置不小于3200mAh聚合物电池，支持连续工作不小于10小时以上，待机不小于20小时以上；
	5
	台

	12
	充电箱
	1、保护机制：每个槽位具备完全独立的充放电进程，消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制；
2、单组功率：≥5W；
3、充电槽位：≥12位USB接口锂电池话筒充电箱；
4、总功率：≤60W；
	1
	台

	13
	主持真分集无线话筒
	1、需具有不小于1.8英寸彩色显示屏，手持话筒显示屏尺寸不小于1英寸 ；至少支持通道频道号、频率、电量、音量、音频电平显示； 
2、需采用真分集接收技术，具备CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号；支持PLL锁相环振荡方式；
3、需内置啸叫抑制，支持开启或关闭；
4、需内置不少于4种EQ模式，至少支持直通、低切、高切、用户模式；主机面板支持按键调节不少于13段EQ增益；
5、支持动态随机ID，接收机支持接收最后一次对频的发射机；
6、支持预置多组规避干扰的频率；
	1
	套

	14
	天线放大器
	天线放大器主机
1、频率范围：500MHz-950MHz；
2、阻抗：50Ω；
3、直流输出：外置3A开关电源，可提供四组12V直流电给无线接收机；
4、增益：0 dB，±2dB；
5、天线接口：BNC；
6、通道端口：8个天线通道端口。
天线
1、供电方式：BNC,8VDC；
2、工作频带：500MHz-950MHz；
3、增益：18dB(典型）；
4、阻抗：50Ω；
5、指向性：水平90°，垂直30°；
6、接头类型：BNC。
	1
	套

	15
	数字音频处理器
	1、支持≥8 路平衡式话筒/线路输入，需具有48V 幻象供电软开关，≥8路平衡式线路输出；
2、输入通道至少具有前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器等；需具备参量均衡，至少包括5/8/12段；需具备图示均衡可选，至少包括10/15/31段；需具备滤波器，类型支持≥5种可选，至少包含PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP；
3、输出通道至少具有延时器、分频器、限幅器、反相；需具备参量均衡，至少包括5/8/12段；需具备图示均衡可选，至少包括10/15/31段；需具备滤波器，类型支持≥5种可选，至少包含PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP；
4、输入需具有≥17级灵敏度调节不劣于0-51dB增益，支持匹配不同灵敏度的各类麦克风，需适用MIC和LINE电平；
5、至少支持增益共享自动混音(AMC)、自动增益控制（AGC）、自适应反馈消除（AFC）、自适应回声消除（AEC）、自适应噪声消除（ANS）等声学算法；
6、支持输入/输出分组控制功能，对同类音频通道的推子音量同步管理，至少包含输入信号编组与输出信号编组双重控制，支持编组执行标识色彩自定义设置；
7、需具备RS-485 接口，支持摄像跟踪控制功能，摄像机控制协议至少支持PELCO-D/PELCO-P/VISCA 等；
8、需支持与可视化管控平台对接，至少支持对输入输出通道增益调节、输入输出通道混音矩阵可视化自由切换、输入输出通道电平信号状态实时显示、输入输出通道静音开关控制及预设场景调用等；
9、需支持断电自动保护记忆功能；
10、每个通道需具备设定推子的最大值和最小值，系统工作支持在设定电平范围内，避免误操作；
	1
	台

	16
	反馈抑制器
	1、处理器：采用32位浮点DSP、24位AD/DA；
2、采样率：96K；
3、输入输出：2路平衡输入，2路平衡输出；输入输出提供压缩器、噪声门功能；每通道提供7段PEQ及高通设置；
4、陷波器：内置48个陷波器，每通道12个静态陷波器+12个动态陷波器；
5、频响范围：20Hz~20kHz；
	1
	台

	17
	调音台
	1、具有不少于8路麦克风输入、不少于8路线路输入，不少于4路立体声输入，不少于6路断点插入，输入具备不少于3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关；
2、具有不少于2路主输出，不少于4路编组输出，不少于4路AUX辅助输出，不少于2路单声道返回，不少于1路立体声监听输出，不少于1路低通滤波器输出、主输出不少于9段立体声图示均衡器；
3、具有不少于24种DSP数字效果器；
4、具有不劣于蓝牙5.0接收播放；
5、内置USB播放器，USB直插录音，USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台；
6、需具有不少于13个平滑100MM行程推子器；
	1
	台

	18
	有源监听音箱
	1、单元：不小于4"铁氧体磁铁全频单元，不小于1" 音圈；
2、额定功率：不低于40W；峰值功率：不低于160W；
3、阻抗：4Ω；
4、频率响应：不劣于76Hz-18KHz；
5、灵敏度：不低于90dB（1W/1M）；
6、最大声压级：额定不小于106dB，峰值不小于112dB；
7、指向性：水平不小于90°，垂直不小于60°；
	1
	只

	19
	电源时序器
	1、超大容量设计，支持1路空气开关，最大电流≥60A，额定电流≥50A；
2、支持≥12路控制按键及状态指示，支持从1-12或12-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道；
3、支持≥12路供电输出，每路输出AC220V,额定电流10A，最大电流≥16A，采用万能插座，适用各种类型插头。
4、支持双净化滤波器，工作电流分别为20A和40A，泄漏电流<0.5mA，二级净化，噪声衰减率≤48dB；
5、支持电平控制，短路开关控制，RS232控制等多种外部控制方式；
6、每路可设置延时关机时间，最长延时≥10分钟；
	2
	台

	20
	音箱线
	 2*1.0  专业舞台音响线（国标100米）
	3
	盘

	21
	音箱线
	 2*1.5  专业舞台音响线（国标100米）
	2
	盘

	22
	机柜
	国标 32U
	1
	台

	23
	配件
	国标 欧插 连接信号线 音响壁装支架 等
	1
	项


注：
1、以上评审所需供应商提交的证明材料应客观、属实。
2、在投标有效期内，采购人有权对上述文件进行核查，发现有不实之处并经查实后，采购人有权取消投标人的中标资格，并上报相关行政监督部门，给予相应处罚或处分，供应商应承担相应的法律责任。
3、对以上产品的要求为满足招标人所需产品的最低要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，未注明的规格应符合国家有关行业标准。
第五章  合同条款
（合同格式供参考，详细条款由采购人、中标人签订合同时约定。）
项目合同书
政府采购项目编号：                                              
项目名称：                                  
合同金额（人民币）：                                 
采购人（甲方）：                                     （盖章）
中标人（乙方）：                                     （盖章）
签订日期：               年   月    日          
采购人（以下简称甲方）：平顶山市卫东区教育体育局
中标人（以下简称乙方）：
甲、乙两方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典（合同编）》等相关法律法规和本次 平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目  （政府采购项目编号        ）的招标文件要求和采购人、采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。
一、签订本采购合同的依据
本采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：
1、招标文件；
2、招标文件的澄清、变更公告；
3、中标人提交的投标文件文件；
4、招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
5、中标通知书。
二、合同标的及金额                                                               单位：元
	序号
	产品名称
	品牌
	规格
型号
	制造商
	数量及
单位
	单价
	合计
	免费
质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


根据上述采购合同文件要求，本采购合同的总金额为人民币           （大写）          元。
本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、辅助材料费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。
三、交付时间、地点和要求
1、交货及安装期：签订合同后 20 个日历天内；交货地点：  光华学校  。
2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方拒绝接受。
3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方。
4、甲方应当在到货（安装、调试完）后验收，乙方支付验收费用。
5、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。
6、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。
四、付款方式：合同签订后,全部安装调试验收合格后，甲方支付货款。
五、售后服务
1、免费质保期：  1年  ；会议连排椅质保3年。
2、乙方严格按照招标文件中售后服务承诺进行售后服务；
3、乙方负责对项目学校进行设备、软件使用培训；
六、合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
七、违约责任
1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在交货期内更换；因质量问题甲方不同意接收的，由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2、乙方提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、因包装、运输引起的产品损坏，由乙方负责。
4、乙方逾期交货的，每天应向甲方偿付货款1%的违约金，超过 30 天甲方有权解除合同。
5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的10%向甲方支付违约金。
6、乙方提供的产品在质量保质期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责调换或维修，收到报修信息后3天内处理完故障，乙方逾期1日要向甲方支付合同合计金额的1%作为违约金。
八、不可抗力
不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在20天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
九、其他约定：   无    
十、合同争议解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：
1、本合同一式  四 份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：
签订日期：  年  月  日                    签订日期：  年  月  日
第六章  投标文件格式
                （项目名称）
投  标  文  件
项目编号：
投标人：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日  期：        年        月        日
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
___________________________（采购人名称）：
1．我方已仔细研究了_____________________（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）____________小写（人民币）____________元的投标报价，按合同约定实施和完成该项目。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。
   （4）我方承诺将按照招标文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．__________________________（其他补充说明）。
投标人：          （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）                  
日期：_____年_____月_____日
（二）投标函附录
	序号
	项目名称
	

	1
	投标人名称
	

	2
	投标报价
	小写：      元
大写：

	3
	供货及安装期
	

	4
	交货地点
	

	5
	质保期
	

	6
	质量要求
	

	7
	备注
	


投 标 人：________________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：_______________________
单位性质：_______________________
地址：_______________________
成立时间：_________年________月________日
经营期限：_______________________
姓名：_________ 性别：_________年龄：_________职务：_________
系_______________________（投标人名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
                          投标人：_______________________（电子签章）
日 期：____年____月____日
三、授权委托书（如有）
本人      （姓名）系______________________（投标人名称）的法定代表人，现委托______________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________________（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。              
委托期限： 
。
  代理人无转委托权。
附：法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
投标人：______________________（电子签章）
法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）
委托代理人：            （签字或盖章）
日期： _____年_____月_____日
四、报价明细表
项目名称：                                   项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价金额合计：（小写）_____________________ （大写）________________________


说明：总报价必须是包含到交货地点的所有费用的总和。
          投标人：                 (电子签章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
日      期：_______年______月______日
五、技术规格偏差表
项目名称：                                              项目编号： 
	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏差描述
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人递交的技术规格与招标文件的技术规格的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中。
有关技术参数证明材料附于此表后。
投标人：                 (电子签章)
法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)
日 期：_______年______月______日
六、资格审查资料
附投标人资格要求中所有资料的原件扫描件（营业执照提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）
技术标部分
（有关技术参数证明材料等投标人认为需要提交资料）
八、综合标部分
九、投标人认为需要提交的其他材料
附件-1                中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）：
日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件-2                       监狱企业声明函
本单位郑重声明下列事项（按实际情况填空）：
本单位为直接投标人提供本单位服务。
本单位            （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
                                              日  期：
附件-3
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目及标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子签章）：
                                      日  期：
附件4：关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
国办发〔2025〕34号
国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：
1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
本通知自2026年1月1日起施行。
 
附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则
　　　2.关于符合本国产品标准的声明函
国务院办公厅　        
2025年9月28日         
（此件公开发布）
 
 
附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
附件2
关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
填表说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
关于印发中小企业划型标准规定的通知（非投标文件格式）
工信部联企业[2011]300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
[image: image3.jpg]P44

TR mBAREmEEE

=}
i 4% HetB R
5
02010104 £ 3Kil CRY o S e R 1 22 e 24
ceilh “52%)  (GB 28380)
1 020101 57| %A02010105 {H#f| (L T+ S RE 2R 5E 1 R e Y
LB e “4%)  (GB 28380)
402010107 ¢ (L T S e 2B S 18 M At 2
AL TSR 540 (GB 28380)
110201060101 15 5 4T (SZENHL. T EPHLAN {4 FTHLAE R
ENHL EH AR L)  (GB 21521)
% A0201060102 4 | (SZENHL. 4T EIHLAIE FUHLAERLPR
102010601 $T €13
10601 7 pﬁ&ﬁt‘ﬂﬂl E A AR (6B 21521)
% A0201060104 #t 5K (SZEIHL. 4T EIHLAIE FUHLAERLPR
. 14020106 4t A\ HTENHL TE (S RE RS ) (6B 21521)
i os010601 s X AZ01060101 B G SEBLEL B AR 1 ¢
EARE G R BB (6B 21520)
ZHE (SZEDHL. 4T EDHLRIE ELALAY
402010609 [ %] O 5 M e RERUE ) (6B 21521)
140201060901 411
N P et 15 04 st
EPHUAH R R
3 4020202 5 SRR 5 8 S e 50
(e (GB 32028)
1 1020204 £ 1/) CSTERHL. FTENHLAN f ML RE R
fHE— 1AL E i S BERE D (6B 21521)
_ _ < Q7K 28 0 F 1 R8BS 1 2% 1Y
5 |A020519 %% [A02051901 B0 D (B 19762
(VA 7K HL AL il 20 PR 52 A file 280 %
%) (GB19577) , TR
ok A = e
6 1020523 1 74{kA02052301 #174FE ISR KD FUALRER IR E

Eatlied

il

B K e ) (GB 37480)

KRS

Gk Gl PFEATEHLA RE R E ]

SRR (GB 30721)




[image: image4.jpg]AL A A KL
gl

A RS 74 K WL AL i 2B
JE (M RE RS (GB 29540)

% A02052305 ZSifHL
il

ZWAEW AFD
/LN N G I XS
> 14000W)

(IR R HLALRE R
A M BEIRACR L) (6B 21454)

0 R AR AT L
(44> 14000W)

8 e 2 A WL 2R S i
T HERCE L) (6B 19576) (XU
32 A 4% T L AL Al 25 BR
W2 (GB 37479)

% 102052309 % 1]

LB

o e R 2 AT WL A PR s )
JREMEH)  (GB 19576)

102052399 Sl

CHUBGERA RIS 55 1 855
/INELTE A S ) (GB /T 7190. 1)
CHURE A 208 58 2 #84: K]
RIFFRAHIE) (6B /T 7190.2)

14020601 HLHl|

Cef/N B = A S 4 LB L B 2R
FEAE R RERESL)  (GB 18613)

14020602 &
[

e R AE P 2

=PRI PR FE 2% 8 AP s 1
REASEL)  (GB 20052)

K A020609
Mk

SO T B

G T 58 KT UL 7% il 28 PR E 1)
K RERED)  (GB 17896)

40206180101 HLyKA

Y oL DR FL A R MR A it
ALY (GB 12021.2)

10020618 A 35|
e 28

% 10206180203 %% 1f
bl

53 1) 2 A

e S T s 7Y 3 () s T 2 e
IR SE i K RE AR ) (0B
21455-2013) , £ 2019 fFEITR
S A O )25 A 2% AE RO
E (K% il 45 2k ) (GB21455-2019)

LA (AR
BLAL il % EE <
14000W)

(IR D HLALREXR
(S RE TR AR S5 ) (GB 21454)

15 G A % A A AL
(il 4 < 14000W)

8 0 3 2 AU WL A PR s )
K REVERR 20D (GB 19576) (IR
i % X 2 TR L AL il 2R S 1 A
XS (GB 37479)

40206180301 FAHL

LBl AL il ROK 2 PR A 2%

S4%)  (GB 12021.4)




[image: image5.jpg]02061808 #A/K 2%

it 7k 3 rL K 5% 00 PR A 2%

—
otk HEAC% L) (B 21519)

(5% FH R A e A K 28 R AOR
IR HOK A I oK J i A B E i R A )

(GB 20665)

(HREERIKHL (38 RERBR E B 2|
A B
RO eSS %) (GB 29541)

52 F A K B Hk 2 4 B
KRR E 4 5% FH R BH B 30K & 45 g 2R g

B K% e 2)  (GB 26969)

- A
Lk

R 3 R R 3 0 AT e PR
JE (M RERCE L) (GB 19043)

ILED i % / % 18 i
P2 b

GBS MBREIAWI T LED 4T S fiE]
PR SE (1 S BB RS540 (GB 37478)

. 14020619 A& ]
e LED T CENIIIA LED 7 & fE R e
h 8 K e (GB 30255)
i 3 R Al s i (MBI LED 7= & fEROR 52
U LED 4T M % RE R 4%) (6B 30255)
Lo [XA020910 1402091001 3 LK) VAR o 0l 28 PR s L % il %
L B CRALHL %) (GB 24850)
PRI ERE PR IEREE PN A
LS R FF B (PR R A 2R 5 1
13 [RA020011 BAO2091107 BITULER) e S RERES)  (GB 24850)
ies es i Py C2ER=PPES SR NG
AR B (TS s 3% AE AR
(S RE RS ) (6B 21520)
11031210 1K ] i B A L R A
1 AR F LI R W) (GB 30531)
152 K A %Y
s QA8 28 K PR 2 (K RS )
(GB 25502)
% A060805 ]
e 8 5 2 P K 28 R 2 08 K]
19 e R%H)  (GB 30717)
N QMG 2 7K R B A 2% K

W) (B 2837T)




[image: image6.jpg]0 % 1060806 /K| G P K 203 B e £ e 7K 2
i R (GB 25501)
i 1060807 fE#5 G 25 e e D P 7K 28003 R A 2%
eI RS H)  (GB 28379)
" 1060810 k¥4 kI 2 P K 20 R e B 2% K
Ed R%)  (GB 28378)
Ve L YTRE S OE SRS E FAN ARk IO SRR RSAS , H [ 5K e RbRi o — ek OK
BO 8bR.

EF

2. b3l S AERR R R AR TR, AR ISIERRE SR (575 W IR AEE

A fEFE 2019 456 A 1 Ho
3. BL “oke” BRIERABUR SRR




[image: image7.jpg]GRS

=

PRBERR 7

]

IR it

<

GE2

f;: s IR
1 A020101 F5HL | A02010103 45 4 HJ2507 4% k55 %

B 402010104 & 3HH5EHL HJ2536 BRHEENL. SR

402010105 4 TH5EHL HJ2536 R EHHHL. BoRdt

402010107 AR A A T 5EHL 1J2536 TALHHSRL. 2R

A02010108 [ &4 HL HJ2536 BURHEINL. Tondt

A02010109 THEHLT A3 HJ2536 BRHENL, ondt

£02010199 et it SEHLB % HJ2536 BRHENL, LRt

2 A020106 % A | A02010601 4T E % % 40201060101 WHEHTEDHL | HI2512 FTEIHL. A& EHLE 2 Dhhe—dl
B A0201060102 HOEITEIHL | HI2512 FTEHL. feITHL R E ThhE— KL
A0201060103 #ITEIHL | HI2512 FTEDHL. feITHL R Z ThiEe— kML
40201060104 £F5CATEPHL | HJ2512 4TERHL. fEITHLE 2 ThfE
A02010604 R¥ % 40201060401 ¥ TR | HI2536 B THSEAL. Sordt
£0201060499 Jifb SRt | HI2536 SR iHEOHL. Bondt
402010609 B EIRAIA L% | 40201060901 44t {X HJ2517 H4H#{X
3 2020202 54X HJ2516 $HE4X
4 4020201 K EPHL HJ424 e AKE (AEZ ) W&
5 £020204 % T it HJ424 HsRE e (BES IR B
b
6 A020210 SCE1# | A02021001 FEEIHL 1472 He7 X — AL EIHL
#
7 A020301 4R 1% HJ2532 BRRIRE
% (FEERE)
8 4020305 3 il 4 | A02030501 4% HJ2532 BRIK 4
D 102030599 AT (Hi4) 1)2532 R
9 020306 7% 7 02030601 /)% 4 112632 BT
10| A020307 # FIZE | A02030799 b4 AT A 12532 BALA T
i
11| A020523 il ¥ 7% | A02052301 i 4N HJ2531 LRIV s
W 02052305 % JHHLAL HJ2531 LAV B
£02052309 1l 2B #% HJ2531 L7 v Be 4%
12| A020618 ZL ¥ il | A02061802 %5111 Hidh 40206180203 % L HJ2535 J5 [ 2 i i 8%

iR

A02061808 #7k 2%

HJ/T362 KBS




[image: image8.jpg]13| A020619 FE B | A02061908 5 P HIAT HJ2518 BB
*
14| A020810 &3 J | A02081001 f& STl {5 &% HJ2512 $TEHL. FE ML Dhfie—fhbl
HOHE Fe A5 8
%
15 | A020910 3L | A02091001 @ H R % (RHL 11J2506 {2 i i BeiohlL
* B
402091003 ¥k 2 fik 152 I L AR HJ2506 7 (4 AR F bl
P
16 A0601 FR A060101 FAAR HJ2547 505 /HT2540 AW
4060104 A RS HJ2547 5RL/HJ2540 Al
£060199 JL AR HJ2547 ZREL/H]2540 Al
17| A0602 &5, 53 | A060201 FA G . 5K 12547 505 /HT2540 AW
A060205 Al A 12547 50R/HT2540 AN
A060299 Jfin &, 5L HJ2547 R /HJ2540 A
18 | A0603 KF¥EK A060301 b 15 4209 = ) 5 5826 HJ2547 AL /HT2540 AKE il
A060302 A 4 TR FES HJ2547 55 /HT2540 AWl it
060399 3Ll 3£ HJ2547 5 H/HJ2540 AU i
19 | A0604 PR HK 4060499 H b K HJ2547 525 /HT2540 A il
20 A0605 HE % A060501 ATAE A HJ2547 X FL/H]2540 A 5
A060503 4/ i ¢ HJ2547 SR /HT2540 AW i
4060599 JLAiAF 2 HJ2547 5K FL/HJ2540 AHEH] 5
21 | A0606 4% A060601 AR 42 HJ2547 5CRL/HJ2540 A KB
A060602 42 i JFi 485 HJ2547 5CHL/HJ2540 A
22| AOGOT R A060701 A Bt MK HJ2547 ZRHL/H]2540 A K2l
A060702 &2 Ja Tt K HJ2547 ZR5L/H]2540 A Kl 5t
23 | AO60S04 Kith H]/T296 T/EP%E
24 | 060805 {Ii %% HJ/T296 LA Mgt
25 | AO60806 7KH§ H/T411 7KW
26 | AO609 LA A 1J2547 5 F/HJ2540 AR5
27 | A0610 KK A HJ2547 5 F/HJ2540 A B i
R
28 | A0699 FLAlh 3K A HJ2547 5 5/HJ2540 AW i
PR
29 | AO70101 K. fLEF 1J2546 744

GEVEIEIe




[image: image9.jpg]30 | A090101 47 B4 HJ410 SCAL4E
g A
40
31 A090201 S £ HI/T413 S &
CHLIE A ok
&
32| AL00203 At | A10020301 AR HI571 NI AR RSl
A10020302 £F4ERR HI5T1 NEAR R 3L
A10020303 fUI7EH HI571 NG R 3L
410020304 4iA T [NEGWN 7 2 T
A10020399 Ffth A itidz HIBT1 NIRRT B I ity
33 | A100204 AN | A10020404 AEHRF S KR HI571 NIEAR K il it /HT2540 AK2 ] s
T, AR
A10020404 N it 7 2 1] s Hi 4 HI571 NJEAR Bl it /HT2540 AHR ] it
[€::1 9]
34 | A100301 K€ | A10030102 K 1J2519 7Kg
BT
35 | AL00303 KU | A10030301 fif hiiet: HJ/T412 FidkiRkt
il
36 | A100304 ZF4EHY | A10030402 £F4i SR EERR E5 AT HJ /1223 % IR AR AT
B 10030403 oA HALT4EK VRl 11/1223 $2 7 KRR
37 | A100305 #% ik | A10030501 41 4R HJ/T223 $2 b AR A4
YRR 0030503 SR 2O HJ/T223 § RS AR b
38 | AL00307 EEHLM | ALO030701 ¥Eiiit HJ/T297 Pz ik
L A10030704 #i i B HJ/1297 Pk
A10030705 P it HJ/1297 Pk
410030799 JL A dt P e HJ/1297 Bt
39 | A100309 EEHB | A10030901 75 FI I B K HJ455 Bi KA H
KA il B
A10030903 EIHB KA H HJ455 Bk 444
A10030906 %> THikE (1) HJ455 BizK A4t
izl
40 | A100310 B, K& | A10031001 B4 H R 75 b4 HJ /1223 R B AR AT
HNET IR | B
B A10031002 b4 i i 1]/T223 42 U (A A
41 | A100601 ZjfiEtE 12537 Ak
AR
42 A100399 LAt | A10039901 Jofth {2 2 SRR} HJ456 FIFERT KRR

SR




[image: image10.jpg]43 | A100602 T ¥ | A10060202 7 B i 7L i b ik HJ2537 K ek
A10060203 & Bt i FLIE A MR HJ2537 Kk}
kB
A10060299 JAtRETT ikt HJ2537 KPRk
44| AL00604 BioK ik | A10060499 AR Kk HJ2537 K ik}
45 | AL00699 Hfih 2 1J2537 KPR
HRk
46 | A100701 I I THE HJ/T 237 BERHTT8/HJ459 AR RN 1]
47 | A100702 7 HJ/1237 SR8
48 | A170108 ikt (i 1J2537 K Pk}
SRR
49 | AL70112 #E HJ2541 BT
SRR A
50 | A180201 ¥4 HJ/T226 ARSCFYERVE /0] /1231 A28

o
i

ekl

W FREEATR 7T 8 AR K4 AR SR AR R Y SRR AR





全流程电子化交易注意事项（非投标文件格式）
电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳
1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。
2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。
4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。
5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。
（二）电子化投标文件的签章
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人（负责人）签字或盖章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2、电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人（或负责人）签字或盖章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
